Форма 9в-1

**Основные потребительские характеристики**

**регулируемых работ (услуг) в аэропортах и их соответствие**

**государственным и иным утвержденным стандартам качества**

предоставляемые акционерным обществом «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд»

на территории: аэропорт Нарьян-Мар

за период: 2019 год

сведения о юридическом лице: акционерное общество «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», Ненецкий автономный округ

г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А.

генеральный директор: Остапчук В.Е. (81853) 915-01, факс: (81853) 915-21, e-mail: [**office@avianao.ru**](mailto:office@avianao.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Класс аэродрома** | **Ограничения по типам принимаемых судов** | **Класс аэропорта** | **Объем пассажирских перевозок (тыс. чел.)** | **Объем грузовых перевозок (т)** | **Нормативы пропускной способности аэропорта <\*> (тыс. чел./год, т/год, кол. взл.пос. опер./ час)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В | Эксплуатация B-737-500 (48,1 т), RRJ-95В допускается не более 10-ти самолето-вылетов в сутки  Эксплуатация B-737-500 (50,9 т) не более 2-х самолето-вылетов в сутки  Эксплуатация B-737-300 (53,3 т), B-737-500 (53,7 т), ТУ-204, ТУ-214 (101,0 т), Embraier ERJ-190 не более 1- ого самолето-вылета в сутки  Эксплуатация ТУ-214 (112,0 т), RRJ-95В LR не более 2-х самолето-вылета в неделю  Эксплуатация B-737-300 (61,46 т), B-737-500 (60,78 тонн) не более 1- ого самолето-вылета в неделю | V |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Пропускная способность аэродрома <\*>** | | | | **Пропускная способность аэровокзального комплекса <\*>** | | | | | | **Технические возможности топливозаправочных комплексов аэропорта <\*>** | | | | | | |
|  | **ВПП (система ВПП) (взл.пос./ час, взл.пос./ год** | **РД (час)** | **пассажирский перрон (МС/ час)** | **грузовой перрон (МС/ час)** | **П р (пасс./ час)** | **К з (пас./ м2)** | **S m (м2)** | **С пр (груз. ед./ сутк)** | **Г сут (т)** | **S общ (м2)** | **V раб (т)** | **Q (т)** | **N (т)** | **G (т)** | **N дс (кол. запр./ час)** | **N mз (кол. запр./ час)** | **V сут (т)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 1/3150 | 2 | 8 | 0 | 130 | 0,40 | 334 | 3 тн. | 3 тн. | 360 | 7200 | 6850 | 200 | 50 | 3 | 5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |